|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Result** | **Test Method** | **Unit** | **Description** |
| 5±85 | ASTMD-92 | ◦C | Flash Point (F.P) |
| 0.8 ± 0.01 | ASTMD-1298 | g/cm3 | Density(25◦c) |
| 25\_30 | ASTMD-156 | - | Colour saybolt |
| Max20 | ASTMD-5186 | ppm | Aromatic content |
| IBP :225±5  FBP:260 | ASTMD-86 | ◦C | Boiling Point range |

**آنالیز حلال 503**

**مسئول کنترل کیفی:**